|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附表一 |  |  |
| 观海卫镇房屋拆迁补偿安置地段等级范围划分表 |
| 地段等级 | 四至范围 |
| 一类 | 东 | 环城北路 |
| 南 | 三北中路-横滨线 |
| 西 | 广义路 |
| 北 | 环城北路 |
| 二类 | 一类以外区域范围 |
| 说明：详见附图。各界线涉及现有和规划道路、河道、高架、立交、匝道的，范围涵盖道路、河道、高架、立交、匝道外侧规划控制范围。在拆迁实施过程中如遇到本表没有明确地段等级的，由观海卫镇人民政府报市级相关部门另行确定。 |
|
|   |

附表二

|  |
| --- |
| **慈溪市房屋结构等级评定和重置价格标准表(一)** |
|  条 分 件 部结构等级 | 竖向承重结 构 | 水平承重结 构 | 楼地面、顶棚 | 墙面装饰 | 门 窗 | 设 施 | 重置价格（元/平方米建筑面积） |
| 钢 筋 砼 | 一 | 框架层数≥10层有地下室 | 现浇 | 一般砼楼地面 | 外墙中高档装饰,内墙一般粉刷 | 塑钢窗、铝合金门窗 | 水、电、卫齐全 (浴缸、洗脸盆、座坑)电梯 | 1740 |
| 二 | 甲 | 框架层数≤9层 | 现浇 | 一般砼楼地面 | 外墙中档装饰，内墙一般粉刷 | 塑钢窗、铝合金门窗 | 水、电、卫齐全 (浴缸、洗脸盆、座坑)电梯 | 1480 |
| 乙 | 钢筋砼排架跨度≥15M | 各类屋架 | 一般砼地面 | 内、外墙一般粉刷 | 钢门窗 | 水、电、卫齐全 (浴缸、洗脸盆、座坑) | 1300 |
| 框架低层或多层 | 现浇 | 一般砼楼地面 | 外墙中档装饰，内墙一般粉刷 | 塑钢窗、铝合金门窗 | 水、电、卫齐全 (浴缸、洗脸盆、座坑) |
| 丙 | 框架 | 多孔板 | 一般砼楼地面 | 外墙中档装饰，内墙一般粉刷 | 塑钢窗、铝合金门窗 | 水、电、卫齐全 (浴缸、洗脸盆、座坑) | 1110 |
| 三 | 甲 | 大模板 | 多孔板 | 一般砼楼地面 | 内、外墙一般粉刷 | 钢、木门窗 | 水电卫齐全 | 990 |
| 门式钢架 | 大型屋面板 | 一般砼地面 | 内、外墙一般粉刷 | 铝合金门窗或钢窗 | 水电卫齐全 |
| 乙 | 钢筋砼排架跨度<15M | 薄腹梁 | 一般砼地面 | 内、外墙一般粉刷 | 钢、木门窗 | 水电卫齐全 | 850 |
| **慈溪市房屋结构等级评定和重置价格标准表(二)** |
|  条 分 件 部结构等级 | 竖向承重结 构 | 水平承重结 构 | 楼地面、顶棚 | 墙面装饰 | 门 窗 | 设 施 | 重置价格（元/平方米建筑面积） |
| 砖混 | 一 | 标准砖墙和部分钢筋砼梁柱承重，有抗震构造柱 | 现浇 | 一般砼楼地面 | 外墙中档装饰，内墙一般以上粉刷 | 塑钢窗、铝合金门窗 | 水、电、卫齐全 (浴缸、洗脸盆、座坑) | 1130 |
| 二 | 标准砖墙和部分钢筋砼梁柱承重 | 多孔板 | 一般砼楼地面，灰顶棚 | 内、外墙一般粉刷 | 塑钢窗、铝合金门窗 | 水、电、卫齐全 (浴缸、洗脸盆、座坑) | 900 |
| 三 | 甲 | 标准砖墙承重，大部分实彻墙，砼圈梁 | 多孔板 | 一般砼地面 | 内、外墙一般粉刷 | 钢、木门窗 | 水、电、卫齐全 (浴缸、洗脸盆、座坑) | 770 |
| 乙 | 标准砖墙承重，部分三斗一盖 | 多孔板 | 一般砼地面 | 内、外墙一般粉刷 | 钢、木门窗 | 水电 | 650 |
| 砖排架 | 薄腹梁或各类小型屋架 | 一般砼地面 | 内、外墙一般粉刷 | 钢、木门窗 | 水电 |
| 砖木 | 一 | 标准砖墙承重 | 洋松木屋架企口木楼面或钢筋砼楼面 | 企口木楼地板方楞搁板，有线脚的灰顶棚或木板顶棚 | 外墙一般以上粉刷或清水墙，内墙一般粉刷 | 硬木门窗带纱或附有百页窗 | 水电 | 750 |
| 二 | 标准砖墙承重 | 一般木屋架木搁束，砼楼地面 | 一般木楼地板，砼楼地面一般顶棚或有屋面板 | 内、外墙一般粉刷 | 一般木门窗、油漆 | 水电 | 610 |
| 三 | 砖墙承重 | 较差的木、砼屋架、木、砼桁条 | 较差的木砼楼地面或小梁薄板，屋面板或皮顶 | 较差粉刷 | 较差的木门窗或砼框木窗、油漆 | 电 | 540 |

|  |
| --- |
| **慈溪市房屋结构等级评定和重置价格标准表(三)** |
|  条 分 件 部结构等级 | 竖向承重结 构 | 水平承重结 构 | 楼地面、顶棚 | 墙面装饰 | 门 窗 | 设 施 | 重置价格（元/平方米建筑面积） |
| 木 | 一 | 木柱承重，一砖以上围护墙 | 木梁、木板或较好立贴式或人字屋架 | 柳安或洋松企口档地板或花缸砖地坪线脚木板或灰顶棚 | 细粉刷，油漆或有附壁板，洋松企口板分间 | 柳安洋松木门窗并附有百叶窗或铅板窗油漆 | 水电 | 750 |
| 二 | 木柱承重沙砖外斗墙 | 一般的木梁木板，一般立贴式或人字屋架 | 一般木楼地板薄板或灰顶棚砖皮顶 | 内、外墙一般粉刷 | 一般旧式木门窗 | 水电 | 590 |
| 三 | 木柱承重半砖龙骨或瓦砾外墙 | 较差木梁、木板差立贴式或人字屋架 | 较差的木楼地板或水泥地面石地板、泥地竹皮原顶 | 较差粉刷或仅刷白 | 较差的旧式木门或推玻(板)窗木板窗 | 电 | 500 |
| 简易 | 一 | 毛石、杂石砖墙承重或木柱承重 | 较差的木或砼楼地面，较差的立贴式或人字屋架 | 简易水泥地面竹皮原顶 | 较差粉刷或仅刷白 | 较差的板门窗或钢筋砼框门窗 | 电 | 340 |
| 二 | 毛石、杂乱砖墙承重或木柱承重 | 清盖瓦、石棉瓦或玻璃钢屋面 | 简易水泥地面石板地，竹皮原顶 | 仅刷白 | 较差的板门窗 | 电 | 250 |

 观海卫镇房屋结构等级评定和重置价格标准表说明

 1、重置价格包括前期工程费、房屋建筑安装工程费和小区配套设施费。

 2、本表系按照我市目前房屋现状进行分类，但不包括钢结构。遇有本表未列入钢结构等房屋，由评估机构根据本表评定原则确定重置价格标准。轻钢结构归入砖混三等乙级。小梁薄板房屋结构分类属砖混，因我市此类房屋较少且今后不再建造，为减少分类，现归入砖木三等。

 3、上部砖混、下部框架的房屋，应分别按各自的竖向和水平承重结构归类。

 4、如房屋的六个分部项目特征与本表不同时相符时，房屋等级主要以结构特征确定。设施、门窗、楼地面、顶棚、墙面装饰等与标准有较大差异时，由评估机构按附表三予以调整。

 5、空调、通讯设施、管道燃气设施、淋浴房等设施均不包括在重置价格内。

 6、除标准砖外的粘土整砖、砼砌块视作标准砖。

 7、房屋层高标准为钢混3.3米，砖混2.90米，轻钢结构4.50米，砖木2.60米，木2.40米，简易2.40米，实际建筑层高与标准层高有差异时，按每提高(降低)0.1米重置价格增(减)1%(单层排架和轻钢结构按0.5%)计算。

 8、“卫”除说明外，均指蹲坑、洗脸盆。

|  |
| --- |
| 附表三 慈溪市住宅基本造价标准表 |
|  |  |  |  |
| 结构等级  | 基本造价（元/平方米建筑面积） |
| 钢筋砼 | 一 | 1740 |
| 二 | 甲 | 1480 |
| 乙 | 1300 |
| 丙 | 1110 |
| 三 | 甲 | 990 |
| 乙 | 850 |
| 砖混 | 一 | 1130 |
| 二 | 900 |
| 三 | 甲 | 770 |
| 乙 | 650 |
| 说明： |  |  |  |
|  1、基本造价等同于房屋重置价格。  |  |
|  2、具体房屋结构等级标准参照房屋重置价格标准表。 |  |

附表四

|  |
| --- |
|  观海卫镇住宅临时过渡补贴费标准表 |
|  |  |  |  |  |  |
| 地段等级 | 补贴标准（元/平方米建筑面积·月） |
| 60平方米以下（含60）部分 | 60-90平方米（含90） | 90-150平方米（含150） | 150-250平方米（含250） | 250M2以上部分 |
| 一 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 |
| 二 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 |
| 说明： 1、本表住宅临时过渡补贴费按差额累进分段计算。 2、地段临时过渡补贴费标准低于300元/月的，按300元/月计发。 |